Pro malou znakovou dotaci volím telegrafický způsob sdělení●Adaptace stávající modernistické struktury náročná●Nutnost mezioborové spolupráce a systematického zapojení veřejnosti●Projekt ukazuje možnosti řešení na nedostatečném prostoru●

● **Multidisciplinární tým!**

● **Zapojení veřejnosti:**

* určení participačních „bloků“ ([velikost komunikační skupiny](https://books.google.cz/books?id=g8GRgXYeo_kC&pg=PA197&lpg=PA197&dq=participation+optimal+number&source=bl&ots=WQ2KxRFBJy&sig=ACfU3U1XAf-HOMB3h-cLLO0U5b46p1w8lw&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj_h5vqyprqAhVNDmMBHW_3BbAQ6AEwAnoECAQQAQ#v=onepage&q=participation%20optimal%20number&f=false)!)
* definování důležitých stakeholderů (Magistrát – vlastní hodně budov (neobvyklé), MČ P14, SVJ, provozovatelé podniků, školy a školky, potenciální provozovatelé a správci)
* pravidelné setkávání klíčových kombinovaná s jednáním v plénu
* možnosti zapojit se více (engagement), podpora komunity

● **Technologické možnosti ve variantách**

**vazba na záměr investora a uživatele, horizont, proveditelnost a provoz:**

* **Čtvrť** – strategie města - hierarchizace prostranství, seskupení domů do funkčních celků
* **„Blok“** – diskuze města s občany, etapy adaptace
  + [Zadržování vody](http://www.opatreni-adaptace.cz/opatreni/pfilter/1/0000001110000000000000000) – propustné povrchy, poldry…
  + Správa zeleně – zapojení obyvatel (zahrádky, jedlé druhy zeleně)
  + Parkování –#vzdyckyproblem
  + Alternativní zdroje – energetické družstvo, [PED](https://www.tacr.cz/program/positive-energy-districts-ped/) vyžaduje „baterku“ a funkční mix v území (průběžný odbyt energie) ->
  + Doplnění obytné funkce o další! (HUB)
  + Přidaná komunitní funkce  
    rozšíření stávajících obchodních prostor v parteru / otevření parteru v místech, kde je potenciál oživení VP
* **Dům –** lidé sobě
  + Adaptace positiv/pasiv
  + Střechy  
    ex > in zeleň > Kořenová čistička =využívání šedý vody v rámci domu X Fotovoltaika, solární panely (vazba na energetická družstva ve vrstvě bloku/čtvrti)
  + Plášť  
    zateplení + výměna oken + přidané konstrukce např. „zimní zahrady“ (faktor soběstačnosti)
  + Přidaná komunitní funkce  
    klubovny, obnova společných prádelen
  + Alternativní zdroj energie, tepla, využívání šedé vody

●[UK-analýza](https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/Analyza_segregace_P14_final.pdf)●[IPR](https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/obecne/krvps_formulace%20zakladniho%20pristupu_male.pdf)●[Sídliště, jak dál?](http://www.unitarch.eu/knihy/sidliste-jak-dal/)●[Karel Maier](https://www.fa.cvut.cz/cs/vyzkum-a-spoluprace/publikace/1345-udrzitelna-regenerace-sidlist)●[UCEEB](https://www.uceeb.cz/aktuality/dekarbonizace-budov-do-roku-2050-je-mozna-musime-ale-trikrat-zrychlit)●